|  |  |
| --- | --- |
| **Instrukcja użytkowania i kontroli wyposażenia do zabawy** | **Urządzenie należy skontrolować pod kątem prawidłowego działania i bezpieczeństwa, w szczególności podanymi poniżej punktami:** |
| Plac zabaw.................................................Data instalacji.............................................  Kontrole zależą od rodzaju sprzętu.Urządzenia z częściami ruchomymi muszą być kontrolowane co najmniej dwa razy w roku, urządzenia statyczne co najmniej raz w roku.Odstępy między pracami konserwacyjnymi i kontrolami zależą zasadniczo od:1. lokalizacji2. użytkowania3. częstotliwości stosowania4. ewentualnego wandalizmuWięcej szczegółów można znaleźć w części "Ogólne" instrukcji obsługi technicznej. | **Stabilność konstrukcji** | **Urządzenie przeszło kontrolę:** **V- tak** **Lub** **X- nie**  | **Uwagi** |
| Dwa razy w roku należy sprawdzić fundamentowanie pod kątem stabilności konstrukcji i poszczególnych elementów: a. korozji elementów stalowychb. Wytrzymałości kotwiczenia do podłoża (stal , drewno)c. stanu fundamentu betonowego. W celu sprawdzenia powyższych punktów należy odkopać fundament i przeprowadzić ich kontrolę.  |  |  |
| 2. Sprawdzić wszystkie śruby, w razie potrzeby dokręcić. |  |
| **Stal**  | **Urządzenie przeszło kontrolę:** **V- tak** **Lub** **X- nie**  | **Uwagi** |
| Czyścić produktami ogólnodostępnymi przeznaczonymi do stali nierdzewnej przynajmniej raz w miesiącu. Oprócz walorów estetycznych zapobiegnie to pojawianiu się nalotów. Polecamy: RADIKALIN oraz NIRO SHINENasz serwis zaleca: Najpierw użyć RADIKALIN (zielony), który czyści powierzchnie wykonane ze stali kwasoodpornej. Najlepiej użyć gąbki lub mikro fibry (szmata bawełniana zostawia smugi).  Następnie NIRO SHINE (niebieski), który nadaje stali błysk i ładny wygląd, najlepiej użyć papierowy ręcznik. |  |  |
| **Naprawa nie jest wykonywana, nadal użytkować sprzęt** |  |  |
| **Naprawa nie jest wykonywana, sprzęt jest wyłączany z użytkowania.** |  |
| **Wszystkie wykonane prace, wszystko jest w porządku.** |  |  |
| **Konserwacja przeprowadzona przez:** **Data......................................................................................** |  |  |

**Części zapasowe**

Prosimy o kontakt z dystrybutorem.